BLACKMAGIC DESIGN发布 新品BLACKMAGIC CINEMA CAMERA 6K

  新一代数字电影摄影机，搭载6K全画幅传感器、OLPF光学低通滤镜、L卡口、   CFexpress存储介质记录，并且可同时记录Blackmagic RAW和H.264代理文件用于云端工作流程！

IBC 2023，荷兰阿姆斯特丹 - 2023年9月15日，星期五 - Blackmagic Design于今日发布Blackmagic Cinema Camera 6K，这是一款新型高端数字电影摄影机，搭载全画幅6K传感器、13档动态范围、L镜头卡口以及CFexpress存储卡记录功能，其双原生ISO上至25600，拥有出色的低光性能。这款新型号拥有大尺寸24 x 36mm 6K传感器，可实现大型电影摄影机的拍摄画质，却依然保留了轻质、便携的优秀特性。此外，Blackmagic Cinema Camera 6K还搭载L卡口，不论是新款镜头还是复古镜头都能使用，带来广泛创意选择。Blackmagic Cinema Camera 6K现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价为US$2,595。

Blackmagic Cinema Camera 6K将于2023年度IBC展会的7.C49号Blackmagic Design展位上亮相。

新品Blackmagic Cinema Camera 6K是一款先进的高端数字电影摄影机，能再现准确自然的肤色调和丰富质朴的色彩。这款摄影机搭载大尺寸全画幅24 x 36mm 6K传感器，拥有宽广的动态范围，灵活的L卡口设计可满足多种镜头选择，而内置的光学低通滤镜则专门为这块传感器定制设计，能与之高度契合。该型号支持高速CFexpress存储介质记录，并且还可以使用Pocket Cinema Camera摄影机的各类配件。进行云端移动工作时，这款摄影机还可以同时记录高位深Blackmagic RAW和H.264代理文件。它将先进技术、优秀画质、轻质便携的特性融为一体。

Blackmagic Cinema Camera 6K搭载一块大尺寸6048 x 4032原生分辨率的全画幅传感器。这块传感器的大小几乎是Super 35传感器的三倍，能获得浅景深效果并可使用变形镜头进行无裁切拍摄，获得电影质感。有了13档动态范围和高达25600的双原生ISO加持，不论是明亮的日光还是几乎伸手不见五指的拍摄条件，它都能呈现出细腻的低噪点影像画面。此外，用户还能以上至36fps的全部传感器分辨率进行拍摄，或者以120fps的传感器裁切模式进行拍摄。

Blackmagic Cinema Camera 6K的大尺寸全画幅传感器意味着用户可以进行各种电影格式和宽高比制作，无需担心会牺牲画质。充分利用全部传感器范围进行拍摄，可以获得Open Gate片门全开3:2独特影像，方便用户在后期制作期间对画面镜头进行重新构图。有了大尺寸传感器的助力，用户就可以拍摄真正的6:5变形宽屏画面，无需裁切，让宽银幕电影呈现出比以往更丰富的细节和更高的分辨率。此外，用户还可以使用传感器的经典Super 35尺寸裁切模式，快速创建出能和片门全开影像素材无缝契合的特写版镜头。一切革新，皆为成就不凡的高品质电影内容创作。

Blackmagic Cinema Camera 6K搭载L卡口，秉承先进的镜头卡口设计理念，专为全画幅传感器量身打造，可确保和新旧镜头的兼容性。L卡口的大直径为51.6mm，可与徕卡、松下和适马等制造商的新款全画幅镜头配合使用。该卡口的法兰距仅20mm，因此用户可以轻松添加适用于各种镜头卡口的转接环，无须担心会影响图像质量。有了L卡口，用户就可以获得几乎能与任何镜头搭配使用的优势，拓展无限创意选择。

Blackmagic Cinema Camera 6K摄影机能以HD到DCI 4K乃至6K在内的各类标准分辨率和帧率进行拍摄，并且还可以拍摄2460万像素的静帧图像。Blackmagic Cinema Camera 6K能以上至36fps的帧率、6048 x 4032 3:2片门全开模式进行拍摄，以上至60fps的帧率、6048 x 2520 2.4:1模式进行拍摄，并且以上至60fps的帧率、4096 x 2160 4K DCI模式进行拍摄。如果追求更高的帧率，可以使用裁切传感器模式，拍摄上至100fps的2112 x 1184 Super 16影像。使用变形镜头以4838 x 4032 4.8K 24fps的格式和参数进行拍摄时，还能获得更高分辨率的真正变形6:5画幅。甚至还能拍摄120fps帧率的1080HD影像。

Blackmagic Cinema Camera 6K内置CFexpress存储卡记录单元，并设有USB-C扩展端口，可以直接记录到外接存储盘或SSD。CFexpress存储介质比以往的存储介质更加耐用且速度更快，因此非常适合记录全分辨率12bit的Blackmagic RAW文件。用一张256GB的CFexpress存储卡记录超过一个小时的全分辨率6K影像。

Blackmagic Cinema Camera 6K配有一块大且明亮的5英寸HDR触摸屏，能在各种条件下实现准确的镜头构图和画面对焦，此外，屏幕上还会叠加显示摄影机的各项状态指标和记录参数、直方图、峰值对焦提示、电平指示以及帧导栏等控制项。用户可以在镜头上快速套用3D LUT，以理想的色彩和风格进行监看。它的LCD监视屏还可以向上倾斜180度至水平，向下则可倾斜47度，几乎可以从任何位置轻松监看拍摄画面。此外，其HDR显示器拥有1500尼特亮度，能帮助用户在明亮日光下为镜头进行清晰构图。

Blackmagic Cinema Camera 6K支持选购寻像器，安装后能获得更加准确且便捷的户外和手持拍摄体验。这款寻像器集成一块高品质1280 x 960彩色OLED显示屏，内置近距离感应器，4个屈光度调节镜可提供-4到+4的对焦调整范围，获得极高的准确度。只需使用一枚螺丝，就能将这款EVF连接到Blackmagic Cinema Camera 6K摄影机的顶部。

Blackmagic Cinema Camera 6K使用高容量NP-F570型电池。摄影机使用带锁定功能的DC电源接口，用户无需担心拍摄期间会意外掉电。使用内附的AC适配器也可为摄影机提供电源，或者在摄影机未使用时为电池充电。其USB-C扩展端口还可为电池进行涓流充电，因此能使用移动充电设备、手机充电宝甚至笔记本电脑为电池充电。安装选配的电池手柄后，用户还能额外添加两块电池，显著延长摄影机的续航时间，实现一整天不间断拍摄。

“我们之所以推出新款Blackmagic Cinema Camera 6K，是想要打造出一款可以用于高端大型电影摄影工作的高度便携摄影机，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说道，“因此我们借鉴了Pocket Cinema Camera平台，并在此基础上围绕全画幅传感器和L卡口对摄影机内部的电子元件重新进行了大刀阔斧的设计。这意味着用户们可以通过极其便携的设计获得令人惊叹的大型影像，而这套设计也可以与他们手头已有的配件配合使用。而且，这个L卡口还能为用户带来令人惊叹的创意选择，例如他们可以使用新款徕卡镜头，或以全新的方式使用手头现有的复古镜头。这是一款名副其实的高端电影摄影机，它专为高端工作所设计，我们认为它能帮助用户以一种全新的方式去讲述他们的故事！”

Blackmagic Cinema Camera 6K功能一览

  *  36 x 24mm全画幅6K 6048 x 4032传感器。
  *  Open Gate片门全开3:2全高6:5变形模式和Super 35模式，助力打造电影质感内容。
  *  L卡口可兼容一系列广泛的相机镜头和电影镜头。
  *  记录上至36fps全分辨率模式或120fps裁切模式。
  *  高速CFexpress存储卡记录。
  *  可调节HDR LCD屏幕，亮度高达1500尼特。
  *  可选配Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF。
  *  使用更大型NP-F570电池，可选配Blackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip。

供货及价格

Blackmagic Cinema Camera 6K现正由Blackmagic Design全球各经销商发售，售价为US$2,595（不含税）。

新闻图片

获取Blackmagic Cinema Camera 6K产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

 

 

 

