BLACKMAGIC DESIGN YENI ATEM MINI PRO ISO’YU DUYURDU

  Yeni model, canlı bir yapımı etkinliğin ardından kurgulamak üzere tüm video   girişlerini ayrı video dosyaları olarak yazmak için, 5 kanallı bir kayıt motoru ilave eder!

Fremont, Kaliforniya, ABD - 30 Temmuz 2020, Perşembe - Blackmagic Design bugün, tüm video girişlerinin kaydedilmesini sağlayarak, etkinliğin ardından canlı bir yapımın kurgulanmasına olanak veren 5 yayın akışlı yeni bir kayıt motoruna sahip, düşük fiyatlı yeni bir yapım switcher’i ATEM Mini Pro ISO’yu duyurdu. Bu, kullanıcıların tüm girişlerden temiz bir sinyal almasını ve daha sonra bunun, kurgu yazılımlarının çoklu kamera özelliklerini kullanarak kurgulanmasını mümkün kılıyor. ATEM Mini Pro ISO ayrıca; tüm ses dosyalarını, medya havuzu grafiklerini ve bir DaVinci Resolve proje dosyasını da kaydeder. Böylece, canlı bir yapım tek bir tıklamayla açılabilir ve kurgulanabilir!

ATEM Mini Pro ISO, dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarından US$1169 fiyat ile hemen satışa hazırdır.

ATEM Mini switcher’ler; internet üzerinden YouTube canlı yayını için profesyonel çok kameralı yapımlar ve Skype veya Zoom ile yenilikçi iş sunumları oluşturmayı kolaylaştırıyor. Sadece ATEM Mini’yi bağlayıp çok daha kaliteli görüntüler elde etmek için 4 adet yüksek kalite video kamera girişi arasında, canlı görüntü miksajı yapabilirsiniz. Veya PowerPoint slaytları ya da oyun konsolları için bir bilgisayar bağlayın. Dahili DVE, heyecan veren resim içinde resim efektleri oluşturmanıza imkan tanır. Bu da yorumlar için mükemmeldir.

Ayrıca, çok sayıda video efekti de var. Tüm ATEM Mini modellerinde, bir webcam gibi çalışan USB çıkışı olduğu için internet yayını yapan herhangi bir yazılımı kullanabilmeniz mümkünken, ATEM Mini Pro; canlı internet yayını ve USB disklere kaydetme özelliklerini ekler. Ayrıca, projektörler için HDMI çıkışı var. Söyleşiler ve sunumlarda, iyi kalite masa üstü ve yaka mikrofonlarını kullanmanız için mikrofon girişleri bulunur.

ATEM Mini’nin hepsi bir arada kompakt tasarımı hem bir kontrol paneli hem de bağlantılar içerir. Ön panel; kaynakları, video efektleri ile geçişleri seçmek için kullanımı kolay butonlar içerir. ATEM Mini Pro modelinde; kameralar, program ve çoklu görüntü arasında video çıkışının değiştirilmesine izin veren çıkış seçim butonlarının yanı sıra, kayıt ve internetten canlı yayın kontrolü için de butonlar bulunur. Arka panelinde; kameralar veya bilgisayarlar için HDMI bağlantıları, ekstra mikrofon girişleri, internet kamera çıkışı için USB ve program videosu için bir HDMI “aux” çıkışı var.

ATEM Mini Pro ISO, 5 adede kadar H.264 video akışının ayrı ve gerçek zamanlı olarak kaydedilmesini ekliyor. Bu, tüm girişlerin ve canlı programın temiz bir sinyalidir. Bir DaVinci Resolve proje dosyası da kaydedildiği için; kurgulara düzeltmeler yapmak, çekimleri değiştirmek, sesin miksajını yeniden yapmak ve renk düzeltme eklemek için kullanıcılar canlı prodüksiyonlarını açabilir.

ATEM Mini Pro ISO modeli; tüm girişlerin temiz bir sinyali ve program kaydı dahil olmak üzere, 5 video akışını aynı anda kaydedebildiği için kullanıcıların, canlı etkinliklerini kurgulamalarına olanak veriyor. Kullanılan medya havuzu görüntüleri de video dosyalarıyla birlikte kaydedilir. Video dosyaları; senkronize zaman kodu ve kamera numaraları gibi metaveri etiketlerini de içerir. Programlarının yeni renk derecelendirmeleri, efektleri ve grafikleriyle yeniden kurgulandığını hayal edin. Ses kaynaklarının bile hepsi kaydedildiği için, kullanıcılar ses sinyallerinin miksajını profesyonelce yapabilirler.

ATEM Mini Pro ISO modeli bir DaVinci Resolve proje dosyası da saklayabilir. Bu sayede, tek bir tıklamayla kullanıcılar canlı yapımlarını bir video kurgusu olarak açabilirler. Tüm kesme ve çözülme geçişleriyle birlikte medya havuzu grafikleri de yüklenir. Bu, kullanıcıların kurgu noktalarına ince ayarlamalar yapabilecekleri veya çekimleri tamamen değiştirebilecekleri anlamına gelir. DaVinci Resolve Senkron Bin, bir çoklu görüntüleyici üzerinden kullanıcıların yeni çekimler seçmelerine izin verdiği için, kullanımı çok kolaydır. Profesyonel renk düzeltme işlemleri ekleme ve Ultra HD’de tamamlama için, kullanıcılar Blackmagic RAW kamera dosyalarına bile yeniden bağlanabilir.

Kullanımı daha kolay olan başka bir switcher yoktur çünkü; video kaynakları arasında geçiş yapmak için, ön paneldeki 1’den 4’e etiketlenmiş giriş butonlarından herhangi birine basılması yeterli. ‘Cut’ veya ‘auto’ butonlarını seçerek, kullanıcılar kesme veya efektli geçişler arasından seçim yapabilirler. ‘Cut’ butonunun aksine ‘auto’ butonu, ATEM Mini’ye girişleri anahtarlarken bir video efekti kullanmasını bildirir. Çözülme veya daha dramatik olan; bir renge daldırma, DVE sıkıştırma ve DVE itme gibi heyecan verici efektler arasından kullanıcılar seçimlerini yapabilirler. DVE, resim içinde resim efektleri için mükemmeldir ve kullanıcılar, farklı resim konumlarını anında ayarlayabilirler.

4 bağımsız HDMI girişiyle, kullanıcılar 4 adede kadar yüksek kaliteli video kamerayı bağlayabilirler. Tüm video kaynakları, farklı video standartlarında çalıştırıldıklarında switcher’e yeniden senkronize olurlar, böylelikle video cihazlarını bağlarken kullanıcıların endişe etmeleri gerekmez çünkü hepsi daima çalışır. Tiyatro yapımları, düğünler, okul konserleri ve müzik videoları için, profesyonel kameraların düşük ışık kapasitesinden yararlandığınızı kafanızda bir canlandırın.

ATEM Mini Pro modeli, Ethernet bağlantısı üzerinden internette canlı yayın için dahili bir donanım internet yayın motoruna sahiptir. Bu sayede kullanıcılar; YouTube, Facebook ve Twitch platformlarına, düşen kare olmadan ve çok daha basit ayarlarla, daha iyi kalitede canlı internet yayını yapabilir. Yayın servisini seçmeniz ve yayın anahtarını girmeniz yeterli. İnternet yayını kurulumu için ATEM Software Control’de paletler bulunur ve internet yayınının durumu da çoklu görüntü ekranında gösterilir. İnternette yayınlama durumunu anlamak kolaydır, çünkü veri hızı göstergesi, kullanılan video formatı için gerekli olan internet hızını gösterir.

ATEM Mini Pro modeli, internet yayın verilerinin USB flaş disklere doğrudan kaydını da destekler. Bu, kullanıcılar internetten yayınladıkları aynı AAC sesli H.264 dosyalarda çok uzun kayıtlara sahip oluyorlar demektir ve böylece, YouTube ve Vimeo gibi tüm çevrim içi video sitelerine doğrudan yükleme yapabiliyorlar. Bir USB dağıtıcı veya Blackmagic MultiDock ile kullanıldığında, ATEM Mini Pro birden fazla diski destekler. Bu sebeple, bir disk dolunca aralıksız kaydetme için kayıt ikinci bir diskte devam edebilir. Kaydetme ayarları ve disk seçimi ATEM Software Control’de ayarlanır ve dahili çoklu görüntüleme ekranında bir kayıt durum ekranı da var.

En yüksek uyumluluğu sağlamak üzere, ATEM Mini basit bir bilgisayar kamerası kaynağı olarak çalışan bir USB bağlantısı içerir. Bu; cihazı çalıştırıp, her türlü video yazılımıyla, kullanıcıların anında çalışmaya başlayabilecekleri anlamına gelir. ATEM’in sıradan bir bilgisayar kamerası olduğuna dair yazılımda bir algı oluşturulur ancak, aslında bir canlı yapım switcher’idir. Bu da tüm video yazılımlarıyla, tam uyumluluğu ve tam çözünürlüklü 1080HD kalitesini garantiler. ATEM Mini; Open Broadcaster, XSplit Broadcaster, YouTube Live, Facebook Live, Skype, Zoom, Twitch, Periscope, Livestream, Wirecast ve bunlar gibi nice yazılımlar ve platformlar ile uyumludur.

4 HDMI girişinden her biri kendine özel video format çevirici içerir. Bunun anlamı, ATEM Mini’nin 1080p, 1080i ve 720p kaynakları, switcher’in video standardına otomatik olarak dönüştüreceğidir. HDMI çıkışı, gerçek bir “aux” çıkışıdır yani, her bir HDMI girişini veya program sinyalini bu çıkışa, kullanıcılar pürüzsüz bir şekilde anahtarlama işlemi yapabilirler. Kullanıcılar program/önizleme tarzı anahtarlamayı kullanıyorlarsa, HDMI çıkışı önizleme olarak seçilebilir veya ATEM Mini Pro modelinde, tam bir çoklu görüntü sergilemesi için seçilebilir.

ATEM Software Control uygulaması, ATEM Mini’nin gizli gücünü ortaya çıkarır ve switcher’de bulunan her özelliğe erişim sağlar. ATEM Software Control, hızlı ayarlamalar yapmak için parametre paletleri olan, görsel bir switcher kullanıcı arayüzü içerir. Kullanıcılar normal olarak USB üzerinden bağlanabilmelerine rağmen, Ethernet ile bağlandıklarında, faklı bilgisayarlarda ATEM Software Control’ün ayrı kopyalarını kullanan birçok kişinin, ATEM Mini’ye bağlanmaları mümkün olur.

Dahili medya havuzu; yazılar, açılış plakaları ve logolar için, 20 adede kadar yayın kalitesinde farklı RGBA grafiklerini yüklemenize olanak verir. Grafikler; ATEM Software Control uygulaması üzerinden yüklenebilir veya ATEM Photoshop eklentisi kullanılarak doğrudan Photoshop’tan indirilebilirler.

Haberler veya set içi sunum işleri için, ATEM Mini mükemmel bir seçimdir çünkü, bir adet upstream ATEM Advanced Chroma Key ve ek bir downstream doğrusal keyer içerir. Yeşil ya da mavi fonlu grafikler oluşturarak, kullanıcılar keyer’i yazı katmanları için de kullanabilirler. Keyer, yeşil rengi çıkarır ve arka fonu saydam hale getirir.

Birden fazla kamera ile daha büyük canlı yapımlar yaparken, tüm video kaynaklarını aynı anda tek bir monitör üzerinde görmek, çok faydalı olur. ATEM Mini Pro model; 4 adet video girişinin hepsinin ve önizleme ile program sinyallerinin tek bir HDMI televizyon veya monitörde izlenmesini sağlayan, profesyonel bir çoklu görüntü içerir. Her kamera görüntüsünde tally göstergesi olmasıyla, kullanıcılar her bir kaynağın yayına girdiğini bilir ve her bir görüntünün özel etiketleri ve ses göstergeleri vardır. Ayrıca, kullanıcılar medya oynatıcıyı da görebildikleri için, hangi grafiğin seçildiğini bilirler. Bunların yanında, çoklu ekran; kayıt, internetten yayın ve Fairlight ses mikseri için durum da içerir.

Dahili bir Fairlight ses mikseriyle ATEM Mini, komplike canlı ses miksajının yapılmasını mümkün kılar. Dahili mikser toplam 12 kanal içerdiğinden, kullanıcılar tüm kaynaklardan sesin miksajını yapabilirler. Yani, tüm HDMI kaynaklardan ve 2 stereo mikrofon girişinden gelen sesi. Her bir giriş kanalı; en yüksek kalitede 6 bant parametrik EQ ve sıkıştırıcı, sınırlayıcı, genişletici, gürültü geçidi ve sesi tam sağa sola yatırma özelliklerine sahiptir.

“ATEM Mini’nin bu yeni modeli, iş akışında tam bir yeniliktir. İlk defa, bir post prodüksiyon kurgu iş akışına canlı yapım tamamıyla entegre edilmiştir. Sadece bu da değil, fakat Blackmagic RAW entegrasyonu ile switcher’de kaydedilen ayrı giriş dosyalarını ya da kamerada kaydedilen dosyaları kullanabiliriz,” diyen Blackmagic Design CEO’su Grant Petty, sözlerine şöyle devam etti: “Bu; bir RAW film iş akışının, bir post prodüksiyon iş akışının ve bir canlı yapım iş akışının ilk kez tamamen entegre edilmesidir! Düşük fiyatlı tek bir HD switcher’den, tamamıyla renk derecelendirmesi yapılmış bir Ultra HD master dosya elde ettiğinizi düşünün. Bu çok heyecan vericidir ve televizyon endüstrisi için yepyeni bir iş akışı oluşturacaktır!”

ATEM MINI PRO ISO ÖZELLIKLERI

  *  Küçültülmüş kontrol panel tasarımı içerir.
  *  Her girişi ayrı bir ISO dosyası olarak kaydetmek için yerleşik destek.
  *  Canlı yapımın tek tıklamalı kurgusu için bir DaVinci Resolve proje dosyası kaydeder.
  *  Dört adede kadar kameranın ya da bilgisayarın bağlanmasını destekler.
  *  ATEM Mini Pro’da Ethernet üzerinden canlı internet yayını desteklenir.
  *  USB çıkışı bir bilgisayar kamerası gibi çalışır ve tüm video yazılımlarını destekler.
  *  Otomatik olarak standartları dönüştürür ve tüm HDMI girişlerini yeniden senkronize eder.
  *  Mac ve Windows bilgisayarlar için, ücretsiz ATEM Software Control yazılımını içerir.
  *  Metinler, açılış tabelaları ve logolar için 20 adet RGBA grafiği için dahili medya.
  *  Yeşil/mavi perde işleri için ATEM Advanced Chroma Key dahildir.
  *  Çoklu görüntüleme özelliği, ATEM Mini Pro ile tüm kameraların izlenebilmesine olanak verir.
  *  Ses mikseri; sınırlayıcı, sıkıştırıcı, 6 bant EQ ve fazlasını destekler!

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

ATEM Mini Pro ISO; yerel vergiler ve harçlar hariç US$1169 fiyatla, dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarında şimdi satışa hazırdır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

ATEM Mini Pro ISO ve diğer Blackmagic Design ürünlerinin tüm fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; dünyanın en yüksek kalite video kurgu ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video izleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı prodüksiyon switcher’lerini, disk kaydedicileri, dalga şekli monitörlerini ve sinema filmi, post-prodüksiyon ile televizyon yayıncılık endüstrileri için gerçek zamanlı tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink görüntü yakalama kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur. Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiye www.blackmagicdesign.com/tr adresinden erişebilirsiniz.

