BLACKMAGIC DESIGN YENIMICRO CONVERTER 12G MODELLERI DUYURDU

  Uygun maliyetli yayın çeviricilerinin küçültülmüş yeni serisi, 2160p60’a   kadar tüm 12G-SDI formatları destekleyen yeni, geliştirilmiş tasarıma sahiptir.

Fremont, Kaliforniya, ABD - 12 Kasım 2021, Cuma - Blackmagic Design bugün, kullanıcıların profesyonel SDI sistemleriyle HDMI ekipmanlarını kullanmalarına olanak sağlayan, Micro Converter 12G modellerin yeni bir grubunu duyurdu. Bu yeni modeller, Blackmagic Design tarafından geliştirilen özel donanımlara sahiptir ve daha önce sadece üst düzey çeviricilerde bulunan özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Micro Converter 12G modelleri, 3D LUT’lar ve daha çok sayıda SD, HD ve Ultra HD video formatları gibi özelliklere sahiptirler.

Micro Converter 12G modelleri, dünyanın her yerindeki Blackmagic Design bayilerinde, vergiler ve yerel harçlar hariç US$109’dan başlayan fiyatlarla hemen satışa hazır.

Yeni Blackmagic Micro Converter’ler, tüketici HDMI ekipmanlarla profesyonel SDI ekipmanlar arasında bağlantıyı sağlayan, inanılmaz ölçüde küçük, yayın video çeviricileridir. Sağlam ve küçültülmüş tasarımıyla, her yerde kullanılabilecek kadar küçüktür. Modele bağlı olarak, 2160p60’a kadar SD, HD ve Ultra HD formatlarla çalışmaya yarayan, profesyonel 3G-SDI veya 12G-SDI bağlantıları sunar. Micro Converter modelleri, güç için USB bağlantısını kullandıklarından, televizyonlardan veya dizüstü bilgisayarlardan doğrudan çalıştırılabilir. Çeviriciler, güç kaynağı olmadan da satın alınabilir! Sadece Blackmagic Micro Converter cihazları, dünya yayın standartlarıyla uyumlu, özel elektronik aksamlara sahiptir ve gelecekte yeni standartlara güncellenebilir.

Micro Converter SDI to HDMI 12G modeli; 2160p60’a kadar tüm SD, HD, 4K ve Ultra HD formatlarda görüntüleme için idealdir. Monitörlerin renk kalibrasyonu için 17 noktalı bir 3D LUT dahildir. Bu 3D LUT, 12G-SDI düz geçiş çıkışına bile gönderilebilir! 4Kp24, 4Kp47.95 ve 4Kp48 dahil olmak üzere, DCI film hızlarını da destekler.

Micro Converter SDI to HDMI 12G modeli, HDMI kameraları ve bilgisayarları profesyonel SDI ekipmanlara bağlamak için idealdir. SD, HD veya Ultra HD ekipmana bağlanmak için iki 12G-SDI çıkışı bulunur. HD’de çalışırken, A seviye ve B seviye 3G-SDI’yı destekler. Bu model; 4Kp24, 4Kp47.95 ve 4Kp48 dahil, film standartlarını da destekler.

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G modeli, aynı anda farklı standartlarda her iki yöne dönüşüm yapabilir. Kullanıcılar, SDI’yı HDMI’ya ve HDMI’yı SDI’ya eşzamanlı dönüştürebilirler. Kamera kontrol protokolü dönüşümünü de destekler, yani Blackmagic Pocket Cinema Camera’ları, profesyonel canlı prodüksiyon SDI switcher'leriyle kullanılabilir.

Diğer küçük SDI çeviricilerden farklı olarak, Blackmagic Micro Converter modelleri, inanılmaz derecede sağlam küçük bir metal kasada, en yüksek kalitede yayın teknolojisine sahiptirler. Her çevirici, en yüksek kalitedeki yayın endüstri standardı SDI ve HDMI konektörlere sahiptir. Blackmagic Micro Converter modelleri, Mac ve Windows bilgisayarlardaki çevirici yardımcı programı ile ayarları değiştirmek ve cihazı çalıştırmak için USB bağlantısına sahiptir. USB bağlantısı çeviricilere güç sağladığı için, kullanıcılar televizyonlardan veya dizüstü bilgisayarlardan da onları çalıştırabilirler. Durum bilgisi için LED göstergeler bile var. Ayrıca, Blackmagic Micro Converter modelleri, uluslararası kullanım için 4 farklı adaptör içeren bir AC güç kaynağı ile de satın alınabilir.

Ucuz çeviricilerin aksine, Blackmagic Micro Converter modelleri, en yüksek kalitede sinyal işlemeye ve derin bit derinliğinde video işleme düzenine sahiptir. Micro Converter modelleri, hassas elektroniklerle tasarlandığı için SDI sinyal bozulması çok düşüktür. Bu da çok uzun mesafelerde SDI kabloların kullanılmasına olanak sağlar. Kamera gibi ekipmanların switcher’lerden çok uzakta olabileceği canlı prodüksiyonlar için bu son derece önemlidir. Blackmagic Micro Converter’ler; RGB veya YUV’da hem 8 hem de 10 bit video formatlarıyla ve modeline göre, 2160p60'a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD formatlarda çalışır. Hatta; 1080p24, 1080p47.95, 1080p48, 4Kp24, 4Kp47.95 ve 4Kp48 film formatlarını desteklerler. Ayrıca kullanıcılar, tamamen gömülü ses ve zaman kodu için destek de alır.

Renk doğruluğu ile görüntüleme için, bazı modeller bir 3D LUT ile gelir. Kullanıcılar; sette gerçek zamanlı görüntüleme için özel görünümler, renk ve gamma değişiklikleri uygulayabilir. LUT'ların, SDI düz geçiş çıkışına uygulanabilmesi de çeviriciyi bir 3D LUT işlemcisi olarak kullanmaya imkan verir. 3D LUT’lar, düşük fiyatlı bir bilgisayar monitörü veya TV’nin, renk kalibrasyonlu yayın veya derecelendirme monitörü olarak kullanılmasını sağlamak için harikadır. 3D LUT’lar; SDI to HDMI 3G, SDI to HDMI 12G ve BiDirectional SDI/HDMI 12G modellerinde dahildir. Kullanıcılar, özel 3D LUT’lar oluşturmak için DaVinci Resolve’yi bile kullanabilirler. Kendi 3D LUT belgeliklerini oluşturmalarının hiçbir maliyeti olmaz, çünkü DaVinci Resolve ücretsiz olarak indirilebilir! Eski tarz film görünümlerini yeniden oluşturduğunuzu hayal edin.

Micro Converter 12G modellerinde, en son HDR iş akışları için gerekli her şey var. Kullanıcılar, sadece bir HDR monitör, projektör veya TV bağlayabilir ve HDR görüntüleme için hazır olurlar. VPID’deki statik metadata PQ ve Hybrid Log Gamma (HLG) formatları; ST2108-1, ST2084 ve ST425 standartları doğrultusunda işlem görürler. Micro Converter 12G modelleri; SDR, HLG veya PQ transfer özelliğini belirtmek üzere, VPID’de iki yeni parçayı (bit) tanımlayan ST425 standardını işleyebilir. Buna ek olarak ST2108-1 standardı; SDI üzerinden HDR statik veya dinamik metaverilerin nasıl aktarılacağını tanımlar. 12G SDI kaynakları için ST2082-10 desteği ve 3G-SDI kaynakları için ST425 desteği de bulunur. Rec.2020 ve Rec.709 renk alanlarının her ikisi de desteklenir.

Blackmagic Micro Converter 12G modelleri, 3G modellerdeki SDI ve HD formatlarının yanı sıra, güçlü Ultra HD ve 4K formatları da ekler. 12G-SDI formatları arasında; 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI ve 4Kp60 DCI, 4KPsF25 DCI, 4KPsF29.97 DCI ve 4KPsF30 DCI bulunur. Tüm bu formatlar, Micro Converter 12G-SDI modellerinin, geleceğin film ve televizyon standartlarına sahip olduğunu ve istendiği zaman Ultra HD’ye geçilebileceğini gösterir.

Blackmagic Design CEO'su Grant Petty şunları söyledi: "Micro Converter cihazlarımız, çok popüler ve bu yeni modeller şimdi Blackmagic OS çalıştıran özel bir tasarım kullanıyor. Bu nedenle, artık eski modellerin destekleyebileceğinden çok daha fazla özelliği ekleyebiliyoruz, çünkü bu yeni modeller akıllıdır." "Kullanıcıların, bu yeni modelleri seveceğini düşünüyoruz ve daha fazla yeni özellik ekledikçe bunlar için yeni yazılım güncellemeleri yayınlamayı dört gözle bekliyoruz!"

MICRO CONVERTER 12G ÖZELLIKLERI

  *  Portatif kullanım için inanılmaz derecede küçük tasarım.
  *  USB bağlantısı aracılığıyla yazılımın yükseltilmesini destekler.
  *  SDI to HDMI modelinde izleme için 3D LUT dahil edilmiştir.
  *  SDI ve HDMI üzerinden HDR için destek içerir.
  *  12G-SDI ve HDMI zaman kodu standartlarını destekler.
  *  Dahili SDI re-clocking özellikli 12G-SDI teknolojisine sahiptir.
  *  Blackmagic ATEM switcher'leri için kamera kontrol özelliklerini içerir.
  *  NTSC, PAL, 720 HD, 1080 HD ve 2160 Ultra HD'deki tüm video standartlarını destekler.
  *  Modeller, güç kaynağıyla veya güç kaynağı olmadan satın alınabilir.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

Micro Converter 12G modelleri; yerel vergiler ve harçlar hariç US$109’dan başlayan fiyatlarla, dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarında şimdi satışa hazır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Micro Converter 12G modelleri ve tüm diğer Blackmagic Design ürünlerinin fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; dünyanın en yüksek kalite video kurgu ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video izleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı prodüksiyon switcher’lerini, disk kaydedicileri, dalga şekli monitörlerini ve sinema filmi, post-prodüksiyon ile televizyon yayıncılık endüstrileri için gerçek zamanlı tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink görüntü yakalama kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur.

Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiye www.blackmagicdesign.com/tr adresinden erişebilirsiniz.

