BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NOVOS MODELOS MICRO CONVERTER 12G

  Nova família de conversores profissionais miniaturizados e econômicos inclui um   novo design avançado com suporte a todos os formatos 12G-SDI de até 2160p60.

Fremont, Califórnia (EUA) - Sexta-feira, 12 de novembro de 2021 - A Blackmagic anunciou hoje uma nova família de modelos Micro Converter 12G, que permitem aos clientes usar equipamentos HDMI com sistemas SDI profissionais. Estes novos modelos incluem hardware personalizado desenvolvido pela Blackmagic Design e incluem recursos anteriormente encontrados somente em conversores de alto nível. Os modelos Micro Converter 12G incluem recursos como LUTs 3D e mais formatos de vídeo SD, HD e Ultra HD.

Os modelos Micro Converter 12G já estão disponíveis através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo a partir de US$ 109.

Os novos Blackmagic Micro Converters são conversores de vídeo profissionais incrivelmente pequenos que permitem a conexão entre equipamentos HDMI domésticos e SDI profissionais. Com um design robusto e miniaturizado, eles são suficientemente compactos para usar em qualquer lugar. Os clientes contam com conexões SDI 3G ou 12G profissionais, dependendo do modelo, para poder trabalhar com formatos SD, HD e Ultra HD de até 2160p60. Os Micro Converters utilizam USB para energia e podem ser alimentados diretamente de televisores ou laptops. Os clientes também podem adquiri-los sem fontes de alimentação. Apenas os Blackmagic Micro Converters integram eletrônica personalizada em conformidade com as normas e especificações broadcast internacionais, além de poderem ser atualizados com novos padrões futuramente.

O modelo Micro Converter SDI to HDMI 12G é ideal para monitoramento em todos os padrões SD, HD, 4K e Ultra HD de até 2160p60. Ele inclui uma LUT 3D de 17 pontos para calibrar as cores de monitores. Os clientes também podem transmitir a LUT 3D na saída loop 12G-SDI. Ele também suporta taxas DCI cinematográficas, incluindo 4Kp24, 4Kp47.95 e 4Kp48.

O Micro Converter SDI to HDMI 12G é perfeito para conectar câmeras e computadores HDMI a equipamentos SDI profissionais. Os clientes contam com duas saídas 12G-SDI para conexão a equipamentos SD, HD ou Ultra HD. Ao trabalhar em HD, há suporte para SDI 3G de níveis A e B. Este modelo também suporta formatos de cinema, como 4Kp24, 4Kp47.95 e 4Kp48.

O modelo Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G pode converter nas duas direções, em padrões diferentes, ao mesmo tempo. Os clientes podem converter SDI para HDMI e HDMI para SDI simultaneamente. Ele também suporta a conversão de protocolo de controle de câmera para utilizar modelos Blackmagic Pocket Cinema Camera com switchers de produção ao vivo SDI profissionais.

Ao contrário de outros conversores SDI pequenos, os Blackmagic Micro Converters oferecem a mais alta tecnologia broadcast e são miniaturizados em um compartimento de metal incrivelmente robusto. Cada conversor integra conectores SDI e HDMI de padrão industrial profissional com a mais alta qualidade. Os Blackmagic Micro Converters possuem uma conexão USB para alimentação, que também permite alterar definições com o utilitário do conversor em sistemas Mac e Windows. Como o USB alimenta o conversor, os clientes podem até mesmo alimentá-los a partir de televisores ou laptops. LEDs para indicação do status também são integrados. Os clientes também podem adquirir Blackmagic Micro Converters com uma fonte de alimentação AC, incluindo quatro adaptadores para uso internacional.

Ao contrário de conversores de custo mais baixo, os Blackmagic Micro Converters incluem o sinal de processamento com a qualidade mais alta e uma pipeline de vídeo com muita profundidade de bits. Os Micro Converters foram desenvolvidos com eletrônica de precisão com flutuação SDI extremamente baixa, permitindo que os clientes estendam seus cabos SDI por longas distâncias. Isso é vital para produções ao vivo, onde equipamentos como câmeras podem ficar longe dos switchers. Eles funcionam com formatos de vídeo de 8 e 10 bits, em RGB ou YUV, e em todos os formatos SD, HD e Ultra HD de até 2160p60, dependendo do modelo. Eles também são compatíveis com as taxas cinematográficas 1080p24, 1080p47.95, 1080p48, 4Kp24, 4Kp47.95 e 4Kp48. Além disso, os clientes obtêm suporte totalmente integrado para áudio e código de tempo.

Para monitoramento de cores preciso, alguns modelos incluem uma LUT 3D. Os clientes podem aplicar looks personalizados, cores e ajustes de gama em tempo real para monitoramento no set. As LUTs também podem ser aplicadas à saída loop SDI, permitindo que os clientes utilizem o conversor como um processador de LUT 3D. As LUTs 3D são ótimas porque permitem que um monitor de computador ou TV de baixo custo sejam utilizados como um monitor profissional com cores calibradas ou para gradação. As LUTs 3D são incluídas nos modelos SDI to HDMI 3G, SDI to HDMI 12G e BiDirectional SDI/HDMI 12G. Os clientes podem até utilizar o DaVinci Resolve para criar LUTs 3D personalizadas. Como ele pode ser baixado gratuitamente, os clientes podem começar a criar suas próprias bibliotecas de LUTs 3D sem qualquer custo. Imagine recriar o estilo antigo das películas cinematográficas.

Os modelos Micro Converter 12G incluem tudo para os fluxos de trabalho HDR mais recentes. Basta conectar um monitor, projetor ou TV HDR e os clientes estarão prontos para o monitoramento em HDR. Os formatos Hybrid Log-Gamma (HLG) e PQ à base de metadados estáticos no VPID são operados em conformidade com os padrões ST2108-1, ST2084 e ST425. Os modelos Micro Converter 12G processam ST425, o qual define dois bits novos no VPID para indicar características de transferência SDR, HLG ou PQ. O padrão ST2108-1, por sua vez, define como transportar metadados HDR dinâmicos ou estáticos via SDI. Também há suporte para ST2082-10 em 12G-SDI, assim como para ST425 em fontes 3G-SDI. Ambos os espaços de cores Rec.2020 e Rec.709 são suportados.

Os modelos Blackmagic Micro Converter 12G incluem todos os formatos SDI e HD dos modelos 3G, além de poderosos formatos Ultra HD e 4K. Os formatos 12G-SDI incluem 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4KPsF29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI e 4Kp60 DCI, 4KPsF25 DCI, 4KPsF29.97 DCI e 4KPsF30 DCI. Com todos esses formatos, os modelos Micro Converter 12G-SDI integram todos os padrões de cinema e televisivos do futuro para que os clientes possam migrar para o Ultra HD quando desejarem.

“Nossos Micro Converters são muito populares e esses novos modelos possuem um design personalizado que executa o SO Blackmagic, então agora podemos incluir muito mais recursos do que os modelos antigos poderiam suportar, pois esses novos modelos são inteligentes”, disse Grant Petty, diretor executivo da Blackmagic Design. “Achamos que os clientes vão adorar esses novos modelos e estamos ansiosos para lançar novas atualizações de software à medida que adicionamos ainda mais recursos novos.”

PRINCIPAIS RECURSOS DOS MODELOS MICRO CONVERTER 12G

  *  Design extremamente compacto para uso portátil.
  *  Suporte para atualizações de software pela conexão USB.
  *  Inclui LUT 3D para monitoramento no modelo SDI para HDMI.
  *  Inclui suporte para HDR via SDI e HDMI.
  *  Suporte para padrões de código de tempo 12G-SDI e HDMI.
  *  Tecnologia 12G-SDI com ressincronização SDI integrada.
  *  Inclui recursos de controle de câmera para switchers Blackmagic ATEM.
  *  Compatibilidade com todos os padrões de vídeo em NTSC, PAL, 720 HD, 1080 HD e 2160 Ultra HD.
  *  Podem ser adquiridos com ou sem fonte de alimentação.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

Os modelos Micro Converter 12G já estão disponíveis a partir de US$ 109, excluindo taxas e impostos locais, através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos dos modelos Micro Converter 12G e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design cria os melhores produtos do mundo para edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design introduziram uma revolução de qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto seus produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos 6G-SDI e 12G-SDI e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Fundada por líderes mundiais na engenharia e edição de pós-produção, a Blackmagic Design possui escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

